版本号：V3.16 20250505
1.修复3.15通信问题
2.修复Promiscuos问题
3.Digitl Set->Called Show菜单改为显示呼叫方信息或者被呼方信息
4.新增Basic Set->Carrier LED 35菜单，用于控制收到载波时是否点亮指示灯
5.底部小字显示，在色码CXX后增加-M以指示当前频道是否开启Promiscuos

版本号：V3.15 20250425
1. 组呼列表改为32个列表，每个列表可添加128个组呼联系人
2. 数字发射结束音改为两种结束音可选
3. 适当加快扫描速度
4. 增加信道反向切换开关菜单
5. 关闭扫描时的绿灯闪烁
6. 菜单界面下，可通过数字键盘输入菜单序号快速跳转菜单
7. FM广播收音机模式下，长按*键切换到上一个区域，长按#键切换到下一个区域
8. 修复Promiscuos模式下，ID上报错误的问题
9. 取消系统时间相关项
10.修复短信格式设置错误的问题
11.修复写频后有时不自动重启的问题
12.按键自定义功能增加"双倍容量开关/时隙切换/色码切换/DMR加密开关/跳转接收组呼列表"
13.DMR信道下，显示界面右下角用以指示DMR加密是否开启（显示"E"表示开启，不显示表示关闭）
14.DMR信道下，有信号指示灯绿灯亮起
15.调整测频频段切换，短按#键在136-174/400-470之间切换，长按#键在全频段之间切换
16.修复测频时按键不灵敏的问题
17.修复进入NOAA频道时没有将接收解调设置成FM的问题
18.限制APO时间，低于30秒的APO时间设置视为无效
19.频谱Decay设置项改为SQ设置项，更改SQ可改变开启接收的信号门限值，
   频谱界面下收到信号后，长按MENU键可以屏蔽不想要的信号，长按*键清除所有屏蔽频道
   长按#键可以在扫描模式或监听模式之间切换，短按*键切换输入项
   长按▲▼可快速移动光标
20.更改部分菜单的文字提示
21.修复步进设置后第一次不生效的问题
22.增加一个→指示主PTT按下后将发射的频段（←为最近一次通话的频段）
23.发射频率输入非法时增加弹窗提示，并否定输入
24.单频显示时，主PTT发射始终对应主频段
25.修复"Send DTMF"菜单设置为OFF时，仍然没有生效的问题
26.修改接收界面，目前的接收界面显示为
   Caller ID   Call Sign  <<A(or B)
   Caller Name
   Called ID  Color Code 
   (AID指全呼联系人ID/GID指组呼联系人ID/SID指单呼联系人ID)
27.修复呼叫保持图标"HD"失效的问题
28.修复开机时，未读短信图标没有显示的问题
